**T.C.**

**AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ**

**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**AÇIK İŞLETMELER İÇİN TALİMATNAME**

**BELGELER**

1. **İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ** FOTOKOPİSİ ŞANTİYE ALANINDAKİ BÜRODA ASILI BULUNMALI.
2. **TEKNİK/DAİMİ NEZARETÇİ ATAMA BELGESİNİN** FOTOKOPİSİ VEYA MİGEM WEB SAYFA ÇIKTISI SAHADA BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
3. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ **SÖZLEŞME** FOTOKOPİLERİ ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
4. EN SON GÜNCELLENEN **SGK DÖKÜMÜNÜN** BİR NÜSHASI ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
5. KÖMÜR MADEN İŞLETMESİNDE ÜRETİM VEYA ÜRETİM HAZIRLIĞINDA BULUNAN PERSONELE AİT **‘MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI’** ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
6. AYNI YILA AİT **SEVK FİŞLERİ VEYA DÖKÜMLERİ** SAHADA BULUNMALI.
7. PATLATMA YAPILIYOR İSE **SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİNİN FOTOKOPİSİ** ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
8. PATLATMA YAPAN KİŞİ FİRMA PERSONELİ İSE **PATLAYICI YETERLİLİK BELGESİ** ŞANTİYEDE BULUNMALI.
9. SEVKİYAT GÜZERGÂHINDA İLK ÇIKIŞ NOKTASI KARAYOLU İSE **İLGİLİ** **KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİNDEN**, İLK ÇIKIŞ NOKTASI KÖY YOLU İSE **AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN,** İLK ÇIKIŞ NOKTASI **BELEDİYE MÜCAVİR ALAN İÇERİSİNDE KALIYORSA İLGİLİ BELEDİYEDEN** İZİN BELGESİ YA DA MUAFİYET YAZISI ALINMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
10. SAHADA KULLANILAN İÇME SUYU VE KULLANMA SUYU TEMİNİNİN **SONDAJDAN KARŞILANMASI** HALİNDE SONDAJA AİT İZİN BELGESİ ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
11. SAHADA KULLANILAN İÇME SUYU VE KULLANMA SUYU TEMİNİ DOĞAL ÇIKIŞ HALİNDEKİ **KAYNAK SUYUNDAN KARŞILANIYORSA** DOĞAL KAYNAK SUYUNUN KİRALAMA TALEBİ İDAREMİZDEN YAPILMALI.
12. SAHADA KULLANILAN İÇME SUYU VE KULLANMA SUYUNUN DEPOLARI AYRI TUTULMALI. İÇME SUYU SONDAJ YA DA DOĞAL ÇIKIŞ HALİNDEKİ KAYNAKTAN SAĞLANIYOR İSE **ANALİZ RAPORLARI** ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
13. **ÇEVRE İZNİ** VEYA **ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ** YA DA **MUAFİYET YAZISI** ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)
14. **SAHA İÇİN VERİLEN GEÇİCİ KAPI NUMARASINI** BELİRTEN RESMİ YAZI ŞANTİYEDE BULUNMALI. (DENETİMDE FOTOKOPİSİ DOSYAYA TAKILACAKTIR.)

**YAPISAL**

1. ŞANTİYE ALANINDA BULUNAN İŞÇİ YATAKHANELERİNİN, YEMEKHANENİN, İŞ ELBİSESİ SOYUNMA ALANININ **ZEMİNİNİN TOPRAKLA TEMASI** KESİLECEK ŞEKİLDE YAPILMALI.
2. ŞANTİYE YAPILARI **SAĞLIKLI VE SAĞLAM** OLMALI.
3. TUVALET VE DUŞ YERLERİ **TEMİZ** OLMALI.

**ÇEVRE**

1. **YEMEK YAPILAN ALANDA** ÇÖP BULUNDURULMAMALI VE ÇÖPÜN AĞZI KAPALI TUTULMALI.
2. **FOSEPTİK** HAVALANDIRMALI VE ÜSTÜ KAPALI OLMALI.
3. **ATIK, HİDROLİK VE GRES YAĞLARINA** AİT BİDONLARIN VE VARİLLERİN ÜSTÜ KAPALI VE TOPRAKLA TEMAS ETMEYECEK BİR ALANDA DEPOLANMASI GEREKMEKTEDİR.
4. İŞLETMEDE **ÇÖP, HURDA** v.b MALZEMELERİN ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLMELİ VE ÇOK FAZLA BİRİKTİRİLMEDEN RUHSAT ALANINDAN **ÇÖP VEYA HURDALIK** ALANA TAŞITILMALI.

**SAĞLIK**

1. ÇALIŞAN SAYISINA UYGUN **ECZA** **DOLABI VE SAĞLIK MALZEMESİ** BULUNDURULMALI VE KONTROLLERİ ZAMANINDA YAPILMALI.
2. ÇALIŞANLAR İÇİN YATAKHANELERİNİN DIŞINDA **İŞ ELBİSELERİNİ** DEĞİŞTİREBİLECEKLERİ BİR SOYUNMA ODASI BULUNMALI.

**GÜVENLİK**

1. YEMEKHANE, İŞÇİ YATAKHANELERİ, ATÖLYE, HER BİR TRAFO VE MAZOT TANKINA YETERLİ OLACAK ŞEKİLDE **YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ** KONULMALI VE KONTROLLERİ ZAMANINDA YAPILMALI.
2. ŞANTİYE ALANINDA BOŞ VEYA DOLU **MUTFAK TÜPLERİ İLE DİĞER GAZ TÜPLERİ** GÜNEŞ IŞINLARINA MARUZ KALMAYACAK ŞEKİLDE UYGUN ALANDA MUHAFAZA EDİLMELİ.
3. OCAK ALANINA ÇIKAN YOLLARA **OCAĞA İZİNSİZ GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR LEVHASI** KONULMALI.
4. İŞYERİNDE İŞİN TÜRÜNE UYGUN **KİŞİSEL** **KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ (BARET, ELDİVEN, ÇELİK BURUNLU ÇİZME VEYA AYAKKABI, FOSFORLU YELEK** **vb)** TEMİN EDİLMİŞ OLMALI.
5. **KADEME YÜKSEKLİK VE GENİŞLİKLERİ İŞLETME PROJESİNE UYGUN OLMALI.**
6. ATÖLYE VE ÜRETİM ALANLARINDA İŞE UYGUN **İKAZ VE GÜVENLİK LEVHALARI** KONULMALI.
7. SU VE YAKIT TANKLARININ ÜZERİNDE **NE OLDUĞU BELİRTİLMELİ**
8. TRAFO VE OCAK İÇERİSİNDEKİ **ELEKTRİK-MAKİNA PANOLARI** KAPALI OLMALI VE ÜZERİNDE **ÖLÜM TEHLİKESİ** **LEVHASI** BULUNMALI.
9. **ALPEK KABLOLARININ** YERLE TEMASI OLMAMALI.
10. TOPRAKLAMASI İYİ YAPILMIŞ UYGUN BİR YERE **PARATONER** KONULMALI.
11. KADEME UÇLARINDA **KAYAÇ PARÇALARI, PASA, MOLOZ VE BLOK OLMAMALI,** AYNA ÜSTLERİNDE TEMİZLENMEMİŞ **KAVLAK** BULUNMAMALI.
12. MERMER OCAKLARINDA İKİ BLOK ÜSTÜNE **KAPAK** KONULARAK KULÜBE YAPILMAMALI.
13. MERMER OCAKLARINDAKİ SAYALAMA TEZGÂHLARINDA TAŞLAR ARASINDA **BOŞLUK** BIRAKILMAMALI.
14. TEL KESME MAKİNALARI ARKASINA DEFORME OLMAMIŞ **YETERLİ GENİŞLİKTE** **KAUÇUK ASTARLI KORUNAKLAR** KONULARAK ÇALIŞTIRILMALI.
15. PASA DÖKÜM ALANI GİRİŞ KISMINA **PASA ALANI OLDUĞUNU BELİRTİR** İKAZ-UYARI LEVHASI KONULMALI.
16. MERMER OCAKLARINDA STOK ALANI HARİÇ OCAK ALANI İÇERİSİNDE **ÜST ÜSTE BLOK** OLMAMALI.

**\* DAYANAK:** Maden Kanunu, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı, Başbakanlık Genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.